|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení souboru CO** | **Počet IB** | **transformace** | **Total RMS Error [m]** | **Max chyba na IB [m]** |
| 1331-1-001 | 11 | polynomická 1. st. | 2,17 | 5,05 |
| 1331-1-002 | 6 | polynomická 1. st. | 0,70 | 0,98 |
| 1331-1-003 | 18 | polynomická 1. st. | 1,41 | 3,01 |
| 3035-1-001 | 30 | polynomická 3. st. | 1,30 | 3,06 |
| 3035-1-001-1 | 32 | polynomická 3. st. | 1,17 | 2,48 |
| 3035-1-002-2 | 65 | polynomická 3. st. | 2,31 | 5,75 |
| 3035-1-002-3 | 7 | polynomická 1. st. | 2,10 | 4,67 |
| 3035-1-002-4 | 13 | polynomická 1. st. | 1,25 | 2,11 |
| 3035-1-003 | 32 | polynomická 1. st. | 2,11 | 5,89 |
| 3035-1-004 | 18 | polynomická 1. st. | 1,32 | 2,76 |
| 6142-1-001 | 29 | polynomická 2. st. | 1,56 | 3,08 |
| 6142-1-002 | 26 | polynomická 2. st. | 2,28 | 6,81 |
| 6176-1-001 | 24 | polynomická 3. st. | 1,59 | 3,55 |
| 6176-1-002 | 77 | polynomická 3. st. | 2,73 | 6,39 |
| 7138-1-001 | 37 | polynomická 3. st. | 2,48 | 4,98 |
| 7814-1-001 | 24 | polynomická 1. st. | 1,47 | 3,11 |
| 7814-1-002 | 51 | polynomická 1. st. | 2,44 | 4,11 |
| 8548-1-001 | 26 | polynomická 1. st. | 2,17 | 3,87 |
| 8548-1-001-1 | 7 | polynomická 1. st. | 1,19 | 2,24 |
| 8548-1-002 | 61 | polynomická 1. st. | 2,07 | 5,71 |
| 9238-1-001 | 10 | polynomická 1. st. | 1,36 | 2,09 |
| 9238-1-002 | 21 | polynomická 2. st. | 1,32 | 3,08 |
| 9238-1-003 | 54 | polynomická 3. st. | 3,20 | 6,37 |
| 9238-1-004 | 44 | polynomická 3. st. | 1,71 | 3,97 |
| 9238-1-005 | 20 | polynomická 3. st. | 1,41 | 2,93 |
| 9238-1-005-1 | 8 | polynomická 1. st. | 0,96 | 1,64 |
| 9238-1-006 | 12 | polynomická 2. st. | 1,22 | 2,34 |
| 9238-1-006-1 | 8 | polynomická 2. st. | 0,70 | 1,20 |
| 9258-1-001 | 8 | polynomická 1. st. | 1,53 | 2,50 |
| 9258-1-001-1 | 29 | polynomická 1. st. | 1,73 | 2,91 |
| 9258-1-002 | 17 | polynomická 1. st. | 1,36 | 2,88 |
|  |  |  |  |  |
| **Topo mapa 1 : 10 000** | **Počet IB** | **transformace** | **Total RMS Error [m]** | **Max chyba na IB [m]** |
| M-33-89-A-b-2 | 4 | polynomická 1. st. | 0,35 | 0,35 |
| M-33-89-A-b-4 | 4 | polynomická 1. st. | 0,71 | 0,71 |
| M-33-89-B-a-1 | 4 | polynomická 1. st. | 1,13 | 1,13 |
| M-33-89-B-a-3 | 4 | polynomická 1. st. | 1,22 | 1,22 |
|  |  |  |  |  |
| **Topo mapa 1 : 25 000** | **Počet IB** | **transformace** | **Total RMS Error [m]** | **Max chyba na IB [m]** |
| M-33-89-A-b | 4 | polynomická 1. st. | 1,97 | 1,97 |
| M-33-89-B-a | 4 | polynomická 1. st. | 0,70 | 0,70 |